Załącznik nr 2

**Specyfikacja**

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kruszywa naturalnego łamanego do nawierzchni drogowych spełniającego wymagania normy **PN-B-11112:1996** o granulacji:

* 0 - 31,5 mm - 300 ton
* 31,5 – 63 mm - 700 ton

**Wymagania:**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Wodzisławia Śl. w określonych partiach (dostawa maksymalnie w 5 partiach)
2. koszty transportu, załadunku i wyładunku ponosi w całości Wykonawca,
3. do każdej dostarczonej partii materiału Wykonawca dołączy dowód WZ
4. dostawa materiałów do 2 dni od dnia złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie według bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. przedmiot zamówienia powinien być dobrej jakości i spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju materiału, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się na odebraną partię materiałów przedstawić deklarację zgodności z normą każdej partii dostarczonych materiałów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia.

**Warunki rozliczenia i płatności:**

podstawą do wystawienia faktury będzie dowód WZ potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.Termin płatności – przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

**Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie kryterium najniższej ceny 100 % przy spełnianiu wszystkich wymaganych warunków opisanych w zapytaniu ofertowym

* **Kryterium ceny – wskaźnik C 100 %**

najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert

#  C = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

 wartość badanej oferty

LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę LP = C

 W kryterium jakim jest cena Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt.